**Profile für den Fachmann**

**Kernsockelleiste Clipsockelleiste CSL 70**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Systemsockelleisten

Pos. 1 **Systemsockelleiste aus Hochleistungskunststoff, mit flexiblen Dichtlippe zu Wand und Boden – zum Einclipsen von Belagsstreifen**

Sockelhöhen: 72 mm; Belagsstreifen 6 – 11 mm dick, ca. 58 mm breit

Farbton: nach Wahl AG- auf Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung und Montageempfehlung

(Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300)

Untergrund:

Einheit EP in EUR

Zubehör

100 Stck. Endkappen links/ rechts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

100 Stck. gerade Verbinder \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

100 Stck. Innenecken/ Außenecken 90° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gesamtpreis EUR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Clipsockelleiste CSL 70

PVC

Farbe:…..

h= ….. mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….