**Profile für den Fachmann**

**Hartschaumleiste HSL**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Hartschaumleiste

Pos. 1 **Hartschaumleiste HSL, Polyblend auf Basis PVC mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden**

Sockelhöhen: 60 mm, 80 mm oder 100 mm; Überdeckung 15 mm

Innen- und Außenecken sind stanzbar

Farbton: siehe Farbprogramm Hersteller (25 Dekore HSL 6, 12 Dekore HSL8/10)

Incl. Befestigung und Montageempfehlung

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund:

Zubehör

Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken sind zu stanzen

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Hartschaumleiste HSL,

Polyblend auf Basis PVC

Farbe:…..

h= ….. mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….