**Profile für den Fachmann**

**Universalsockelleiste USL 60 /USL 60 Clip**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Universalsockelleiste

Pos. 1 **Universalsockelleiste USL 60/USL 60 Clip aus geschäumtem**

**Kunststoff mit Weichlippe unten für einen sauberen Bodenabschluss.** **Dekorgleichheit bietet sie hier vor allem bei den trendigen Vinylbelägen. Erhältlich auch als Clip-Variante.**

Sockelhöhe: 60 mm; Überdeckung 17,5 mm

Farbtöne: siehe Angebot Hersteller

 Incl. Befestigung und Montageempfehlung

Innenecken/Außenecken/Stöße mit Formteilen

 Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

 Untergrund:

 Zubehör

Innenecken 90°
Außenecken 90°
Endkappen links/ rechts bedruckt

 Erzeugnis(se)

 Döllken- Weimar GmbH

 Universalsockelleiste USL 60 oder USL 60 Clip (mit Befestigungsclipsen):….

PVC geschäumt

Farbe: …..

h= 60 mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….