**Treppenkante TKNG 2,5 40**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Treppenkanten

Leistungsbeschreibung

Pos. 1 **Treppenkante bzw. Auflaufprofil TKNG 2,5 40 für Designbeläge, CV und Linoleum aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform) schlankes Erscheinungsbild, rutschhemmend durch strukturierte Trittfläche**

**(gemäß DIN 51130:2014 - Rutschhemmungsklasse mind. R10), Phthalatfrei, phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante, Belag kann aufgelegt werden**

Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Auflage für 2,5 mm Bodenbelagsstärke

Farbton:

0138 hellgrau/ 0146 dunkelgrau, 0146 dunkelgrau/0138 hellgrau, 1160 aluminium/0146 dunkelgrau, 0110 schwarz/0138 hellgrau, 1245 champagner/0146 dunkelgrau, 0110 schwarz/0110 schwarz

 Verarbeitungsempfehlung: Döllken Sockelleistenschere, Döllken Gummihammer

 Untergrund: …...............................

 Zubehör

 Nicht erforderlich

 Erzeugnis(se)

 Döllken Profiles GmbH

 Treppenkante TKNG 2,5 40

PVC flexibel,

Farbe:…..

h= ….. mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….