**Profile für den Fachmann**

**Kernsockelleiste Cubu flex life XL**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Kernsockelleisten

Pos. 1 **Kernsockelleiste Cubu flex life XL aus HDF-Kern mit einer chlorfreien PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen oben und unten. Laminatleiste für extra große Überdeckungen und mehr Spielraum bei Dehnungsfugen**

Sockelhöhe: 60 mm; 80 mm; Überdeckung 19 mm

Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbtöne: 1013 weiß, 1063 silber, 1012 lichtgrau

 Incl. Befestigung und Montageempfehlung

 Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

 Untergrund:

 Zubehör

 Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen

 Erzeugnis(se)

 Döllken- Weimar GmbH

 Kernsockelleiste Cubu flex life XL

Polyolefin mit Hartfaserkern,

Farbe: …..

h= … mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….