**Profile für den Fachmann**

**Designkernsockelleiste EP 60/13 flex life**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Kernsockelleisten

Pos. 1 **Kernsockelleiste EP 60/13 flex life aus HDF Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden**

Sockelhöhe ca. 60 mm, Überdeckung 13 mm

Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl des AG - aus Farbpalette des Herstellers, Farben präzise abgestimmt auf die Belags-Kollektionen, Verbundliste siehe Händlerkollektion oder unter www.doellken-weimar.de

 Incl. Befestigung und Montageempfehlung

 Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

 Untergrund:

 Zubehör

 Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen

 Erzeugnis(se)

 Döllken- Weimar GmbH

 Design - Kernsockelleiste EP 60 flex life

Polyolefin mit Hartfaserkern,

Farbe:…..

h= ca. 60 mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….