**Profile für den Fachmann**

**Kernsockelleiste S 60 flex life TOP**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Kernsockelleisten

Pos. 1 **Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden**

Sockelhöhen: 60 mm; Überdeckung 15 mm

Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl AG- auf Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung und Montageempfehlung

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund:

Zubehör

Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Kernsockelleiste S 60 flex life TOP

Polyolefin mit Hartfaserkern,

Farbe:…..

h= ….. mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….