**Kernsockelleiste Cubu flex life**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Kernsockelleisten

Pos. 1 **Kernsockelleiste Cubu flex life aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden**

Sockelhöhen: 40 mm, 60 mm,80 mm oder 100 mm; Überdeckung 12,6 mm

Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: 5012 weiß, W 199 silber oder 1202 lichtgrau

 Incl. Befestigung und Montageempfehlung

 Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

 Untergrund:

 Zubehör

 Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/ Endstücke sind zu stanzen

 Erzeugnis(se)

 Döllken Profiles GmbH

 Kernsockelleiste Cubu flex life

Polyolefin mit Hartfaserkern,

Farbe:…..

h= ….. mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m …………….. ………………………….